**Уважаемые Партнеры!**

Благодарим за проявленный интерес к технике AMAZONE!

Компания ООО «ДальАгролига» является официальным дилером компании Amazone в Приморском и Хабаровском крае.

Прицепная сеялка точного высева **Amazone Precea 6000 Special**

* Механический привод дозирования посевного материала SpeedShaft и механическим приводом дозирования добрений с бесступенчатым редуктором (скорость **до 12 км/ч**).
* Точная укладка семян благодаря идеальному дозированию через повышенное давление с коротким каналом подачи.
* Равномерная размещение за счет улавливающего каточка.
* Равномерные всходы благодаря идеальному формированию и обратному уплотнению посевной борозды посредством бороздообразователя.
* Вращающий момент дозирующего диска значительно ниже чем при обычных системах.
* Низкая подьемная сила трактора за счёт оптимизации центра тяжести.

Ширина захвата 6 м, возможное междурядье **70**, тяговая потребность от 150 л.с.

При посеве на междурядье 70 см, количество высевающих аппаратов (сошников) 8 штук.

Семенной бункер 55л. (8 шт.) Бункер под удобрения 1250 л.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена\*, Евро** |
| 1 | Сеялка точного высева **Amazone Precea 6000** **Special**  (RUPR204)  | 1 | 69 394,00 € |

\*Цена указана с учетом НДС, с доставкой в г. Уссурийск.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Рама, опорные колеса 26x12-12 AS перед рамой, семенной бункер 55 л, механический привод дозирования посевного материала SpeedShaft и механическим приводом дозирования удобрений с бесступенчатым редуктором (скорость **до 12 км/ч**), механическая регулировка отсекателей двойников. Привод вентилятора гидравлический (необходимый поток масла 28 л/мин). Выносной воздухозаборник.

Сошник PreTec - формирователь борозды с твердой наплавкой 16мм (для сахарной свеклы и рапса 12 мм), улавливающий каток 16мм (для сахарной свеклы и рапса 20 мм с чистиком), V-образные гладкие прикатывающие каточки360х33мм.

Бортовой компьютер "AmaCheck" (контроль заданной нормы, контроль двойников, счетчик гектаров, индикация скорости), консоль, датчик опустошения семенного бункера и бункера удобрений, навеска KAT 2/3N, гидравлически складываемые маркеры, светоотражающие катафоты сзади (для 6м).